走線 ( esp32-cam to other )

GPIO12 -> Mg996r(bottom)

GPIO4 -> Mg996r(top)

GPIO14 -> BH1750(SDA)

GPIO15 -> BH1750(SCL)

GPIO2 -> LED

組裝

螺絲: M2 and M3

